# Ti – Čas (Time)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Meria uplynutý čas počas monitora a reguluje, či spadá medzi uhlové limity. Meranie času začína na začiatku monitora a ak je spúšťač momentu špecifikovaný, tak aj v bode, kde moment po prvýkrát prešiel spúšťačom uťahovacieho momentu, počas monitoru.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Musí byť >= 0 a < Max. moment nástroja.
Dolný limit | Musí byť >= 0
Horný limit | Musí byť > 0 Musí byť > Dolný limit