# Konfigurácia prepínača smeru

Smerový spínač na nástroji môže byť nakonfigurovaný tak, aby spustil určitý vstupný signál, keď sa rýchlo prepne (s dobou trvania 500 ms) z pravotočivého otáčania (CW) na ľavotočivé (CCW) a späť, alebo naopak.

## Systémy v diaľkovom spustení

Keď systém používa diaľkové spustenie a používateľ chce spustiť signál priradený smerovému spínaču v konfigurácii nástroja, na jeho spustenie musí priradiť príslušný signál a použiť signál 10029 - Vybrať uvoľnenie s požadovanou dobou trvania 500 ms. Aby to fungovalo, v ToolsTalk je potrebné vykonať dodatočný krok konfigurácie. V sekcii Konfigurácia hardvéru v ToolsTalk sa musí nastaviť konfigurácia pre nástroj kliknutím na ikonu nástroja.