# Último controlado

Conector del cable E/S de parada de emergencia: Molex Micro-Fit, 5 patillas

Utilice la siguiente configuración de clavijas:
Clavija | Uso |
--- | --- | ---
1 | No utilizar | Conexiones para el último controlador
2 | No utilizar
3 | No utilizar
4 | No utilizar
5 | No utilizar
6 | No utilizar
7 | No utilizar
8 | No utilizar
9 | Conecte un puente entre la clavija 9 y la clavija 10
10 | Consulte clavija 9