# ST Selector

ST 选择器是一个工具附件。它安装在工具上并与工具附件总线相连。此外，还配有小显示屏、两个输入按钮和输出 LED 指示灯。

## 显示屏

显示屏一次显示一条信息，具有 4 个不同的页面，经配置后可在每一页显示不同的预设项。

参数 | 说明
--- | ---
第 1 页 | 从列表中选择要显示的信息： 批次计数 当前运行的批次 最终角度 最终扭矩 通用 IO 1 通用 IO 2 通用 IO 3 通用 IO 4 通用 IO 5 通用 IO 6 通用 IO 7 通用 IO 8 通用 IO 9 通用 IO 10 剩余批次 选定的序列 ID 选择的拧紧程序 序列大小 目标/最终扭矩 目标扭矩 总剩余序列计数器 总序列计数器 总序列大小
第 2 页
第 3 页
第 4 页

## 切换时间

参数 | 说明
--- | ---
切换时间 | 选择在显示下一条讯息之前显示某条讯息的时间。

## 按钮

两个按钮可经配置按照显示的信息操作并用于浏览所列项。

参数 | 说明
--- | ---
左按钮 | 从快捷菜单选择一项操作。
右按钮 | 从快捷菜单选择一项操作。

## 状态 LED

可启用或停用状态 LED。

参数 | 说明
--- | ---
显示结果 LED | 选择所需的“开启”或“关闭”单选按钮。
显示更多 LED | 选择所需的“开启”或“关闭”单选按钮。

结果 LED 为红色、绿色和黄色，并显示与主工具 LED 相同的信息。

两个附加 LED 可以显示批次 OK 和批次序列 OK。在进行下次拧紧时这两个 LED 熄灭。