# T|A – Utiahnuť na moment alebo uhol (Tighten to Torque or Angle)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Stupeň uťahovania spúšťa nástroj so špecifikovanými otáčkami v smere dopredu, kým sa nedosiahne buď cieľový moment alebo cieľový uhol.

Meranie momentu sa začne na začiatku stupňa.
Ak spúšťač momentu NIE je nastavený, meranie uhla sa začne na začiatku stupňa.
Ak spúšťač momentu je nastavený, meranie uhla sa začne po dosiahnutí spúšťača momentu.

Stupeň skončí, keď:
Nameraný moment >= Cieľový moment (Ts)
ALEBO
(Nameraný uhol - Uhol nameraný pri spúšťači momentu) >= Cieľový uhol (As).

Parameter | Popis
--- | ---
Cieľový moment (Ts) | Predvolená hodnota: 0. Musí byť > 0 a <= Max. moment nástroja.
Cieľový uhol (As) | Predvolená hodnota: 0. Musí byť > 0.
Spúšťač momentu (Tt) | Predvolená hodnota: NEnastavené. Musí byť > 0 a < Cieľový moment (Ts).
Otáčky (n) | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť > 0 a <= Max. otáčky nástroja.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, Typ rýchlostnej rampy sa otvorí automaticky.
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Uťahovanie na moment ALEBO uhol, bez nastaveného spúšťača momentu

A | Cieľový moment
B | Cieľový uhol

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Utiahnuť na moment ALEBO uhol, s nastaveným spúšťačom momentu

A | Cieľový moment
B | Spúšťač momentu
C | Cieľový uhol