# PT - Couple de crête

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA MWR-T

Ce dispositif de surveillance d’une étape mesure le couple maximum atteint au cours de la surveillance, y compris tout dépassement, et vérifie qu’il se trouve entre la Limite haute et la Limite basse.

Paramètre | Description
--- | ---
Limite basse | Couple le plus faible acceptable.
Limite haute | Couple le plus haut acceptable.