# Desbloqueo principal - 10005

Master Unlock es una señal de entrada que desbloquea las funciones y señales siguientes.

FUNCIONES:

- Desactivar afloje en apriete OK

- Desactivar afloje en apriete NOK

- Desactivar apriete

- Máx. de NOK consecutivos

- Bloqueo de herramienta en Secuencia completa

SEÑALES:

- 20001 - Evento pendiente confirmar bloqueo

- 20002 - Bloquear apriete

- 20003 - Bloquear afloje

- 20004 - Bloquear herramienta activa alto

- 20013 - WorkTask bloquear apriete

- 20014 - WorkTask bloquear afloje

- 20015 - Lote terminado bloquear

- 20018 - Open Protocol bloquear

- 20020 - Fieldbus bloquear apriete

- 20021 - Fieldbus bloquear afloje

- 20022 - Desactivar desapriete en apriete OK

- 20023 - Demasiados aprietes NOK bloquear

- 20033 - Bloqueo de control de línea

- 20034 - Bloqueado por identificador alternativo

Nombre en SoftPLC: MASTER_UNLOCK

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: VERDADERO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO