# Configuração da Chave de Direção

A chave de direção da ferramenta pode ser configurada para acionar determinados sinais de entrada quando alternada rapidamente (com uma duração de 500 ms) do sentido horário (CW) para o sentido anti-horário (CCW) e de volta, ou vice-versa.

## Systems in Remote start (Sistemas em Partida remota)

Quando o sistema usa partida remota e o usuário deseja acionar um sinal atribuído a uma chave de direção na configuração Tool (Ferramenta), alguém precisa atribuir o respectivo sinal e usar o sinal 10029 - Select Loosening (10029 - Selecionar Desapertar) com uma duração de 500 ms para acioná-lo. Para esse trabalho, uma etapa extra de configuração é necessária no ToolsTalk. Em Hardware configuration (Configuração de hardware), deve ser definida uma configuração para a ferramenta clicando-se no ícone tool (Ferramenta).