# Pulsåtdragning med direktdrivna elverktyg

Principen nedan gäller för direktdrivna elektriska verktyg. Den gäller för verktygen i Atlas Copco SRB-serien.

Pulsåtdragning använder en teknik som pulserar den elektriska strömmen i motorn och har två distinkta funktioner:

- En åtgärdsström som ger positivt vridmoment i åtdragningsriktningen.

- En reaktionsström som skapar en bekväm reaktion genom att applicera ett omvänt vridmoment.

Pulsåtdragningsprincip

A | Åtgärdspuls för att applicera åtdragningskraft.
B | Reaktionspuls för bekvämlighet

Bilden visar den allmänna principen för en pulsåtdragningsstrategi med ström. Den detaljerade kurvan beror på typ av verktyg och åtdragningsalgoritmen.

Pulsperioden består av två faser som visas i bilden med en åtgärdsström och en reaktionsström. Varje åtgärdspuls lägger till moment till åtdragningen tills slutmålet har nåtts. Varje reaktionspuls skapar en motkraft som tillhandahåller en bekväm reaktion.

Energinivån för åtgärdsfasen och reaktionsfasen är parametrar som kan konfigureras. Kombinationen av dessa två parametrar skapar en effektiv åtdragning i kombination med bekvämlighet för operatören.