# Parada (estado) - 10133

Si se define esta señal se detendrán cualquier apriete o afloje en curso. También bloqueará cualquier intento de inicio mientras esté definida como alta. Utilizado combinado con 10024 o 10072.

Nombre en SoftPLC: IN_EXTERNAL_STOP_STATE

Convertidor | Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1
Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1

Para evitar la duplicación de señales, se pueden definir Conversores de valor.

Los conversores se utilizan para permitir más de una representación de la misma señal (por ejemplo, estado de ángulo/par se pueden representar ambos a nivel de bits o como un carácter de estado).

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO