# Emparejar una herramienta inalámbrica con un controlador

El emparejamiento de una llave mecatrónica con un controlador se realiza de manera diferente a la del resto de herramientas inalámbricas y requiere conectar un MWRKit al controlador. Consulte las instrucciones de producto de la herramienta para más información detallada.

Antes de comenzar el proceso de emparejamiento:

- Asegúrese de que la WLAN o el Bluetooth estén activados (dependiendo de la herramienta inalámbrica que quiera emparejar).

- Asegúrese de que existen ranuras disponibles para emparejar (3 para la WLAN y 6 para el Bluetooth).

- Compruebe el canal de radio que se va a usar.

- Compruebe cómo poner la herramienta en modo de emparejamiento. Consulte la guía de usuario de STB (9836 3043 01) para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo o siga las instrucciones siguientes.

- Si es posible, asegúrese de que el espacio entre la herramienta y el controlador esté despejado.

- Asegúrese de que no se estén emparejando otras herramientas con el controlador al mismo tiempo.

1. Active la WLAN interna accediendo a Ajustes > WLAN. Deslizar el botón Activado a On

   Si el interruptor WLAN Activado se coloca en Off no es posible emparejar una herramienta con el controlador. Las herramientas que ya están conectadas a la WLAN interna se desconectan cuando el botón Activado se coloca en la posición Off.

2. Establezca el canal de radio que desee utilizar con la herramienta inalámbrica: En la vista Inicio, pulse la pestaña Ajustes y haga clic en WLAN.

3. En el área del canal de la radio, toque la lista de canales y elija el canal.

   Si se cambia el canal se desconectarán permanentemente todas las herramientas inalámbricas emparejadas con el controlador.

4. Vuelva a la vista Inicio y pulse en la pestaña Herramienta. A continuación, haga clic en el icono de emparejamiento en la esquina superior derecha.

5. Pase la herramienta a modo de emparejamiento. Consulte Pasar la herramienta inalámbrica a modo de emparejamiento.

6. En el cuadro de diálogo Emparejamiento, haga clic en Ejecutar para comenzar el proceso de emparejamiento.

7. El proceso de emparejamiento finalizará con cualquiera de los siguientes resultados:

   - Emparejamiento correcto: la herramienta se ha emparejado con el controlador utilizando el canal seleccionado.

   - Emparejamiento fallido: esto puede ser a causa de una de las siguientes razones:

     - No se han encontrado herramientas durante el proceso de emparejamiento. Asegúrese de que la herramienta se encuentre dentro del alcance y en modo de emparejamiento, después haga clic en Cerrar y vuelva a intentarlo.

     - Se ha encontrado más de una herramienta durante el proceso de emparejamiento. Asegúrese de que ninguna otra herramienta está en modo de emparejamiento, después haga clic en Cerrar y vuelva a intentarlo.

     - Emparejamiento en curso. Asegúrese de que nadie más esté realizando el proceso de emparejamiento en el controlador, después haga clic en Cerrar y vuelva a intentarlo.

     - Fallo de emparejamiento. Haga clic en Cerrar y vuelva a intentarlo.

Una herramienta IRC-W Infrastructure es una herramienta que utiliza la infraestructura inalámbrica de la fábrica para conectarse al controlador. Las configuraciones de herramienta, ADHOC o Modo infraestructura, se establecen en ToolsTalk Service 2. Una herramienta configurada como una herramienta IRC-W Infrastructure también puede conectarse como una herramienta conectada ADHOC, utilizando la propia red incorporada de los controladores. Pero cuando la herramienta se reinicia, volverá a una herramienta configurada IRC-W Infrastructure.