# 컨트롤러에 라이센스 설치

라이센스 소스는 1개의 라이센스 서버(TT2)와 9개의 FMS 포터블(동글)로 동시에 제한됩니다. 라이센스는 서버(ToolsTalk 2)를 통해 설치하거나 FMS 포터블을 통해 설치할 수 있습니다. 라이센스 소스 한도에 도달하는 경우, 다른 소스의 라이센스를 추가하기 위해 한 소스의 모든 라이센스를 컨트롤러에서 제거해야 합니다.

서버(ToolsTalk 2)를 통해 라이센스를 설치하기 전에 컨트롤러 시간이 서버 시간과 동기화되어 있는지 확인해 주세요.

## 서버에서 설치

서버 기반 라이센스는 ToolsTalk 2를 통해 배포됩니다. 라이센스 설치에 대한 지침은 ToolsTalk 2 사용자 안내서를 참조해 주세요.

ToolsTalk 2를 사용하여 라이센스를 설치하려면 올바른 라이센스 서버를 구성해야 합니다.

1. 설정 메뉴를 선택하고, 서버 연결 탭을 선택하세요.

2. Atlas copco 라이센스 관리자 필드에서, 스위치를 On으로 설정하세요.

3. 올바른 서버 호스트 IP 주소(일반적으로 ToolsTalk 2의 IP 주소와 동일)및 서버 포트를 삽입하세요.

4. 적용을 선택하세요.

## FMS 포터블(USB)에서 설치

기능성 관리 시스템(FMS)은 특수 FMS 휴대용 장치를 사용해 기능성을 컨트롤러에서(로) 전송합니다. USB 플래시 드라이브에는 컨트롤러에 있는 라이센스 관리자에 의해서만 액세스할 수 있는 범용 메모리 영역과 신뢰할 수 있는 기억장치 영역이 모두 포함되어 있습니다. 구입한 기능 항목은 Atlas Copco에서 범용 영역으로 다운로드됩니다. 처음 FMS 휴대용 장치가 라이센스 관리자로 컨트롤러에 삽입되면 파일이 감지 및 해독되고 기능 항목은 라이센스 관리자에서만 접근할 수 있는 신뢰할 수 있는 기억 장치 영역으로 전송됩니다.

라이센스가 설치된 USB 드라이브가 있는 경우 다음 단계를 수행하여 해당 라이센스를 컨트롤러에 설치해 주세요.

1. USB를 컨트롤러의 USB 포트에 삽입하세요.

   USB 라이센스 관리 창이 GUI에서 나타납니다. 풀 열은 모든 소스의 컨트롤러에 대한 총 라이센스 수를 표시합니다. FMS P에서 사용 가능 열은 이 동글에서 사용할 수 있는 라이센스를 표시하며, 반면에 이 FMS P에서 열은 이 특정 FMS P에서 컨트롤러로 이동한 라이센스의 수를 나타냅니다.

2. 컨트롤러에 설치할 라이센스 옆의 왼쪽을 가리키는 화살표를 선택해 주세요.

   FMS P에서 사용 가능 열의 숫자는 1씩 감소하고 이 FMS에서 열의 숫자는 1씩 증가합니다.

사용자는 컨트롤러에 표시되는 라이센스 전송 시작 및 종료 이벤트에 대한 알림을 받게 됩니다.

## 라이센스 sync

기존 라이센스는 매 2시간마다 라이센스 서버를 참조하여 점검됩니다. 14일 기간 내에 라이센스 서버로 부터 응답이 없을 경우, 해당 라이센스는 해지됩니다. 라이센스 만료 시기가 도래하는 경우에도 사용자에게 경고가 표시됩니다. 라이센스 만료 기한이 7일 이내인 경우, 사용자는 2시간 마다 경고를 받게 됩니다. 라이센스를 갱신하지 않는 경우, 라이센스가 만료되며 해당 라이센스에 영향을 받는 기능은 더 이상 사용할 수 없습니다.

관련 정보

- 라이선스 소스
- 컨트롤러에서 라이선스 제거