# 次の実行でCW/CCWを切り替え - 10131

次の実行で CW/CCW を切り替え は、次の締め付け/緩めで SR21/SL ツールの方向を切り替える入力信号です。
ツールが時計回りに作動している場合、信号は方向を反時計回りにトグルします。
ツールが反時計回りに実行されている場合、信号は方向を時計回りに切り替えます。

次の締め付け/緩めが完了すると、ツールは信号が送信される前の方向に戻ります。

次の締め付け/緩めでツールを反時計回りに切り替えると、ツールのオレンジ色の方向 LED が点滅します。

次の実行で CW/CCW を切り替え 信号を 1 回だけトリガすることができます 。

信号がツールの方向をトグルすると、この信号のその他の更新は無視されます。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE