# Compensazione zero e shunt

Disponibile solo per strumenti QST.

Per ciascun trasduttore di coppia, è possibile visualizzare e modificare i limiti di compensazione zero e dello shunt.

Informazioni | Descrizione
--- | ---
Valore di shunt (1-100) | Valore massimo consentito della calibrazione shunt misurato in %.
Valore di deriva shunt(1- 100) | Variazione massima consentita del valore di calibrazione shunt misurato in %.
Valore offset zero (1-50) | Valore massimo di compensazione offset zero in %.
Valore di deriva compensazione zero (2-100) | Variazione massima consentita della compensazione offset zero in %.