# Integrität

Die Integritätsansicht enthält Angaben zum Akkustatus und der Steuerungstemperatur.

## Akkustatus

Der im Frontpanel der Steuerung untergebrachte POWER FOCUS 6000 Akku dient als Reserveversorgung für bestimmte Systemelemente, wie beispielsweise den Taktgeber. Der Status des Akkus wird einmal pro Tag und bei einem Neustart der Steuerung aktualisiert. Wenn der Akku fast vollständig entladen ist, wird eine Warnung (3011) angezeigt. Der Akku sollte bei einer solchen Warnmeldung möglichst bald ausgetauscht werden.

## Temperatur der Steuerung

Steuerung > Hardware > Integrität

Die Temperatur der verschiedenen Steuergerätekomponenten wird vom POWER FOCUS 6000 kontinuierlich überwacht. Bei den unterstützten Temperatureinheiten handelt es sich um Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F), wobei Grad Celsius der Standardeinheit entspricht. Sie können ohne Neustart der Steuerung zwischen den beiden Einheiten wechseln. Wenn die Temperatur einer kritischen Komponente die Höchsttemperatur überschreitet, wird die Antriebsstufe deaktiviert und eine Warnung (3010) eingeblendet. Die erneute Aktivierung der Antriebsstufe erfolgt, sobald die Temperatur der Komponente unter die Temperaturgrenze fällt.

Über das Display oder die Web-GUI können die aktuelle Temperatur der Komponente und ein Zeitstempel abgerufen werden, der Aufschluss darüber gibt, zu welchem Zeitpunkt die Messung erfolgt ist. Es besteht die Möglichkeit, die Temperatur einer Komponente auch konstant in einer Grafikansicht zu überwachen. Klicken Sie hierzu einfach auf das Feld der jeweiligen Komponente.