# Calibrazione di un utensile tramite STa6000 o STpad

## Connessione di STa6000/STpad

STa6000/STpad può essere collegato al controller in due modi:

- Connessione di STa6000

Connessione | Osservazioni
--- | ---
COM port | Collegare l'adattatore USB di Atlas Copco alla porta USB del controller usando il cavo seriale ACTA. Collegare Sta6000 all'adattatore seriale utilizzando un cavo USB.
Porta Ethernet | Collegare il cavo Ethernet tra l'STa6000 e la porta Ethernet di fabbrica del controller, o la rete di fabbrica.

- Collegamento di STpad

Connessione | Osservazioni
--- | ---
COM port | Collegare STpad alla porta COM del controller usando il cavo seriale ACTA.
Porta Ethernet | Collegare il cavo Ethernet tra l'STa6000 e la porta Ethernet di fabbrica del controller, o la rete di fabbrica.

## Calibrazione QA tramite STa6000 o STpad

1. Assicurarsi che l'utensile sia connesso e assegnato a una virtual station sul controller.

   I programmi di serraggio singolo non possono essere utilizzati per la calibrazione. Assicurarsi che sia selezionato un programma di lotto.

2. Nella vista Home, toccare la scheda Utensile. Quindi, fare clic su Calibrazione QA e impostare la calibrazione QA su On.

3. Selezionare la virtual station a cui è collegato l'utensile da calibrare, e selezionare il tipo di connessione da utilizzare (TCP di COM port).

   Notare che la porta di default per la comunicazione è la 4561

4. Collegare STa6000/STpad al controller e scegliere la stazione virtuale corretta.

5. Iniziare la calibrazione da STa6000/STpad.

   STa6000/STpad chiederà le informazioni del controller, comprese le informazioni sull'utensile e il programma di serraggio.

6. Effettuare il serraggio. Quando il dispositivo di calibrazione rileverà il serraggio, richiederà il risultato del serraggio al controller.

7. Ripetere il passaggio sopra indicato fino a quando tutti serrati del lotto saranno eseguiti.

   Una volta completato, STa6000/STpad creerà una relazione e calcolerà un nuovo valore di calibrazione per l'utensile.

8. Selezionare Memorizza in STa6000/STpad per inviare un nuovo valore di calibrazione al controller, che verrà scritto nell'utensile.

Durante la calibrazione, se viene modificato il programma di serraggio, o se vengono aggiornati la sequenza o il lotto, la calibrazione verrà interrotta.

Non esiste limite nella dimensione del lotto utilizzato per la calibrazione. Tuttavia, l'STa6000 può visualizzare solo due cifre come dimensione del lotto. Il contatore su Sta6000 visualizzerà 00 invece di 100.

Al termine della calibrazione, eseguire un serraggio per verificare la correttezza dei nuovi valori.