# 同步拧紧

同步拧紧只能使用多步骤拧紧程序。同步点用于同步设置中的工具。在这些点处，工具将相互等待，然后继续执行多步骤拧紧程序的下一步。

只能在 ToolsTalk2 中为不同的工具指定拧紧程序。

同步拧紧的多步骤拧紧程序示例

A | 同步点

拧紧程序最多可包含 25 个步骤（不包括同步点）。

可用的步骤

- 拧紧至角度

- 拧紧至扭矩

- 拧紧以达到目标扭矩与角度

- 拧紧至 DynaTork

- 等待

- 套筒释放

- 拧紧至扭矩或角度

- 拧松以达到目标角度

- 拧松以达到目标扭矩

- 旋入

- 根据屈服度 M2 拧紧

- 根据屈服度拧紧

- 拧紧至扭矩和角度

- 切割螺纹以达到目标扭矩

- 接合

可用的监视器

- 角度

- 峰值扭矩

- 切断扭矩

- 扭矩率和偏差

- 角度内扭矩窗口

- 柱状图扭矩高

- 后视图扭矩低

- 屈服角度

- 有效扭矩

- 切断电流

- 后螺纹切割角度

- 后螺纹切割峰值扭矩

- 杆件滑动检测

- 时间

可用的步骤限制

- 最大扭矩

- 最大角度

- 十字螺纹

- 取消扭矩

- 扭矩变化率

- 角度内扭矩视图

- 扭矩与电流偏差

次品管理

当切换到关闭时：

发生故障时采取的行动 | 说明
结束所有 | 所有通道将结束拧紧并报告 NOK 状态。 本身没有错误的拧紧将报告被其他螺栓终止的附加信息。
继续 OK | 失败的通道将以 NOK 状态结束拧紧。 剩余通道将继续执行拧紧程序的其余部分。

当切换到开启时：

参数 | 说明
--- | ---
最大失败步骤数 | 指出在整个拧紧期间可能失败的不同步骤的最大数量。如果相同的步骤不止失败一次也不要紧，它仍然只算作一个失败的步骤。 如果没有设置，无限数量的步骤可能会失败。
超出时的操作 | 指出如果超出最大失败步骤数时的操作。
修复期间状态 NOK 时的操作 | 指定当修复正在进行时如果检测到新错误 (NOK) 时的操作。