# Estación virtual general

En la Estación virtual general pueden guardarse diferentes configuraciones para la generación de informes sobre resultados y ajustes de apriete específicos. Pueden crearse distintos filtros para resultados específicos. En los ajustes de apriete, puede configurar características como el comportamiento de desbloqueo de la herramienta. Estas configuraciones pueden asignarse a estaciones virtuales.

## Añadir y editar una configuración

1. En el menú Configuraciones, seleccione la pestaña Estación virtual general y pulse en el icono sumar en la esquina superior derecha.

2. Asigne un nombre a la nueva configuración y pulse Editar.

3. En la ventana Filtro de resultados para la generación de informes, coloque el interruptor en Activado en aquellos parámetros que desee incluir en los resultados. Por defecto, todos los parámetros están configurados como Activado.

   Al activar el filtro de resultado, se evita que envíe el respectivo resultado, pero el resultado sigue apareciendo en el controlador.

   Puede configurar los parámetros siguientes en la sección Filtro de resultados para la generación de informes:

   - Aflojar

   - Incremento de lote

   - Disminución de lote

   - Reiniciar lote

   - Omitir programa de apriete

   - Cancelar secuencia

   - Cancelar secuencia no iniciada

   - Reiniciar secuencia de grupo de apriete

4. En la ventana Ajustes de apriete, configure un valor para cualquiera de los parámetros enumerados. Por defecto, todos los parámetros están configurados como Desactivado.

   Puede configurar los parámetros siguientes en la sección Ajustes de apriete:

   - Desbloquear herramienta en caso de afloje: garantiza que la herramienta se bloquea tras un apriete NOK.

   - Desactivar afloje: garantiza que un operador no afloje un perno cuando no esté permitido.

   - Desactivar apriete: garantiza que un operador no apriete un perno cuando no esté permitido.

   - Máximos aflojamientos consecutivos: garantiza que el operador no pueda hacer más aflojamientos que el número configurado antes de que se bloquee la herramienta.

## Desbloquear herramienta en caso de opciones de afloje

Ajuste | Descripción
--- | ---
Desactivado | Una herramienta desactivada permanece desactivada independientemente del estado del afloje.
Si OK | Una herramienta desactivada se desbloquea tras realizar un afloje OK.
Siempre | Una herramienta desactivada se desbloquea en cuanto se haya realizado un afloje, independientemente del estado del afloje

## Desactivar ajuste de afloje

Para garantizar que no se pueda aflojar un perno por error, utilice la función de deshabilitar el afloje. Existen cuatro ajustes para deshabilitar el afloje:

Ajustes | Descripción
--- | ---
Desactivado | El afloje siempre está habilitado. Siempre se puede aflojar un perno.
Cuando el apriete es OK | El afloje se desactiva después de un apriete OK. No es posible aflojar un perno apretado correctamente.
Cuando el apriete es NOK | El afloje se desactiva después de un apriete NOK. No es posible aflojar un perno apretado incorrectamente.
Siempre | El afloje siempre está deshabilitado. No es posible aflojar un perno.
Después de cada operación | El aflojamiento está desactivado después de cada operación, incluyendo apriete OK/NOK, afloje OK/NOK y si la herramienta está funcionando libremente (sin resultados).

Estos ajustes son válidos durante la ejecución de una tarea. El afloje se habilita y deshabilita dependiendo del ajuste y del estado del último apriete. Para una nueva tarea, el estado de inicio para deshabilitar el afloje se configura de la manera siguiente:

Ajustes | Estado de inicio para una nueva tarea
--- | ---
Desactivado | Afloje habilitado. Es posible aflojar un perno.
Cuando el apriete es OK | Afloje deshabilitado. No es posible aflojar un perno.
Cuando el apriete es NOK | Afloje deshabilitado. No es posible aflojar un perno.
Siempre | Afloje deshabilitado. No es posible aflojar un perno.
Después de cada operación | Afloje deshabilitado. No es posible aflojar un perno.

El estado de inicio se aplica siempre que se asigna una tarea nueva a una estación virtual o cuando se vuelve a empezar una tarea. El estado de inicio puede variar dependiendo del tipo de tarea, descrito a continuación.

Programa de apriete y modo de sincronización

Habilitar y deshabilitar el afloje sigue el ajuste de deshabilitar afloje y se configura según el estado del último apriete.

Secuencia de lotes

Durante una secuencia de lotes, habilitar y deshabilitar el afloje sigue el ajuste de deshabilitar afloje y se configura según el estado del último apriete. Esto también se aplica cuando un lote pasa al siguiente dentro de una secuencia de lotes. Si se vuelve a iniciar una secuencia de lotes, el afloje se habilita y deshabilita según el estado de inicio para una tarea nueva.

Lote de fuente

Habilitar o deshabilitar el afloje sigue el mismo procedimiento descrito en Secuencia de lotes. Si se vuelve iniciar un lote de fuente o se selecciona uno nuevo, el afloje se habilita y deshabilita según el estado de inicio para una tarea nueva.

Apriete de fuente (sin control de lote)

Durante un lote, habilitar y deshabilitar se configura según el estado del último apriete. Si se selecciona otro programa, habilitar y deshabilitar se configura según el estado de inicio de la nueva tarea. Si se realiza cualquier cambio de programa, herramienta o boca, habilitar y deshabilitar se configura según el estado de inicio de la nueva tarea.

Apriete multieje

Habilitar y deshabilitar el afloje siempre sigue el estado del último apriete. Esto también es aplicable para un nuevo modo de sincronización.

## Ajustes de deshabilitar apriete

Para garantizar que un operario no apriete un perno por error, existe una función llamada deshabilitar apriete. Existen cuatro ajustes para deshabilitar el apriete:

Ajustes | Descripción
--- | ---
Desactivado | El apriete siempre está habilitado. Siempre se puede apretar un perno.
Cuando el apriete es NOK | El apriete se desactiva después de un apriete NOK. No es posible apretar un perno apretado incorrectamente hasta que la herramienta esté desbloqueada.
Cuando el apriete es OK | El apriete se desactiva después de un apriete OK. No es posible apretar un perno apretado correctamente hasta que la herramienta esté desbloqueada.
Después de cada apriete | El apriete siempre se desactiva después de cada apriete y debe desbloquearse mediante una señal o aflojamiento para habilitar la herramienta para el siguiente apriete.
Después de cada operación | El apriete está desactivado después de cada operación, incluyendo apriete OK/NOK, afloje OK/NOK y si la herramienta está funcionando libremente (sin resultados). Debe desbloquearse mediante una señal o aflojamiento para habilitar la herramienta para el siguiente apriete.

Estos ajustes son válidos durante la ejecución de una tarea. El apriete se habilita y deshabilita dependiendo del ajuste y del estado del último apriete. Para una nueva tarea, el estado de inicio para deshabilitar apriete se configura de la manera siguiente:

Ajustes | Estado de inicio para una nueva tarea
--- | ---
Desactivado | Apriete habilitado
Cuando el apriete es OK | Apriete habilitado
Cuando el apriete es NOK | Apriete habilitado
Después de cada apriete | Apriete desactivado
Después de cada operación | Apriete desactivado

El estado de inicio se aplica siempre que se asigna una tarea nueva a una estación virtual o cuando se vuelve a empezar la tarea. El estado de inicio puede variar dependiendo del tipo de tarea, como se describe en el apartado Ajustes de deshabilitar afloje.

Cuando se utilizan los ajustes de apriete con STB, SRB y TPB en sombra de radio, hay algunas limitaciones:

- El ajuste desactivar aflojamiento, Después de cada operación, solo funciona cuando la herramienta está conectada al controlador. En sombra de radio, el comportamiento predeterminado es En apriete OK.

- El ajuste desactivar apriete, Después de cada operación, solo funciona cuando la herramienta está conectada al controlador. En sombra de radio, el comportamiento predeterminado es Después de cada apriete.

- El ajuste máximos aflojamientos consecutivos solo funciona cuando la herramienta está conectada al controlador. El contador no funcionará y la herramienta no se bloqueará mientras esté en sombra de radio.

## Ajuste de máximos aflojamientos consecutivos

Para garantizar que el operador no afloje el perno más veces de las permitidas, configure la herramienta para que se bloquee tras alcanzar el número máximo de aflojamientos consecutivos. Puede ajustar este valor entre 0 y 250.

- Si se establece en 0, el operador puede aflojar el perno un número infinito de veces y la herramienta nunca se bloqueará.

- Si se establece en un número mayor que 0, la herramienta contará cada aflojamiento. Una vez que alcance el número configurado, se bloqueará e impedirá que se sigan realizando aflojamientos.

El contador de aflojamientos consecutivos se reinicia con cada intento de apriete, ya sea con éxito (OK) o fallido (NOK).

Cuando la herramienta se bloquea, no puede realizar aflojamientos, pero sí apretamientos. Si se intenta aflojar, aparecerá el evento 4021 Demasiados aflojamientos consecutivos. La señal Máx. aflojamientos consecutivos alcanzados: 245 se activará y se puede enviar a los sistemas externos mediante el bus de campo o se puede mostrar en una luz de pila.

Para desbloquear y restablecer el contador, un sistema externo debe activar la señal Restablecer demasiados aflojamientos: 10151 mediante el bus de campo o un accesorio. La señal Desbloqueo maestro: 10005 también puede desbloquear la herramienta para realizar aflojamientos pero no reiniciará el contador. Si se aprieta mientras el aflojamiento está bloqueado, la herramienta se desbloqueará para poder seguir aflojando y se restablecerá el contador.

## Permitir que una herramienta desactivada se desbloquee tras un afloje

- En la configuración de estación virtual general asignada a la estación virtual a la que está conectada la herramienta, configure el afloje Desbloquear herramienta en caso de afloje como Si OK o Siempre.

Para habilitar el ajuste anterior, se deben cumplir las condiciones siguientes:

- El parámetro Deshabilitar afloje no se puede establecer en Desactivado o Siempre.

- El parámetro Deshabilitar afloje no se puede definir como el mismo valor que Desactivar apriete.

- El programa de apriete utilizado debe tener el afloje activado.

Cuando una herramienta está bloqueada para apriete o aflojamiento por desactivación, puede desbloquearse con cualquiera de las siguientes señales de entrada:

- Desbloqueo principal - 10005

- Desbloquear herramienta al desactivar - 10059

- Desbloquear apriete al desactivar: 10149

- Desbloquear aflojamiento al desactivar: 10150

No es posible desbloquear una herramienta deshabilitada con las señales de entrada si se ha configurado Bloquear herramienta en afloje como Siempre.

## Asignación de una configuración a una estación virtual

Cada estación virtual puede tener su propia configuración y distintas estaciones virtuales pueden compartir la misma configuración. Una configuración debe estar asignada a una estación virtual para estar activa.

1. En la vista Inicio, seleccione la pestaña Estación virtual. Seleccione la estación virtual a la que desea asignar una configuración en el panel izquierdo.

2. En el menú de la derecha, navegue hacia abajo hasta General, la primera configuración está seleccionada por defecto. Seleccione el icono de los puntos suspensivos junto al nombre de la configuración.

3. En la ventana emergente, seleccione una configuración de la lista. La ventana emergente se cierra después de realizar la selección.

4. Para finalizar la asignación, seleccione APLICAR o DESHACER.

En esta sección

- Configurar Ajustes de presentación resultados en tiempo real
- Configurar el almacenamiento del par final y la trayectoria