# Configurazioni dei PIN per l'arresto di emergenza

L'unità Power Focus dispone di un'interfaccia esterna di arresto di emergenza e un bus I/O sul pannello connettori sul retro del sportello anteriore di accesso.

La configurazione dei pin dipende dalla soluzione singola o multipla dei controller. Inoltre, per il controller singolo la configurazione dei pin dipende dalla eventuale dotazione di un pulsante EM Stop.

Le sezioni seguenti descrivono i PIN disponibili sul pannello di collegamento e l'uso di diversi PIN per collegare un tasto EM Stop.

In questa sezione

- Controller singolo con pulsante di arresto di emergenza
- Controller singolo senza pulsante di arresto di emergenza
- Controller multipli con pulsanti di arresto di emergenza