# TPD – Tiefpunktdrehmoment

Werkzeuge
ES STR SL ST SR QST IXB

Diese Stufenüberwachung misst das niedrigste Drehmoment und prüft, ob es zwischen den Grenzwerten liegt.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Oberer Grenzwert | Höchstes akzeptables Drehmoment.
Unterer Grenzwert | Niedrigstes akzeptables Drehmoment.
Typ | Gibt die Startbedingung an: Stufenstart: Die Messung startet mit dem Stufenstart und endet am Abschaltpunkt. Winkelauslöser: Die Messung startet mit dem festgelegten Winkel und endet am Abschaltpunkt.
Startwinkel | Verfügbar, wenn Typ auf Winkelauslöser festgelegt ist.