# Source de démarrage

Utiliser la source de démarrage de l'outil pour définir la façon de démarrer l'outil. La valeur par défaut est Gâchette seule.

Source de démarrage est uniquement disponible pour un certain type d'outils.

Options de source de démarrage
Source de démarrage | Description
--- | ---
Gâchette uniquement | Appuyer sur la gâchette de l'outil pour démarrer le serrage.
Gâchette OU pression | Appuyer sur la gâchette d'outil ou presser l'outil contre l'assemblage pour démarrer le serrage.
Gâchette ET pression | Appuyer sur la gâchette d'outil et presser l'outil contre l'assemblage pour démarrer le serrage.
Pression uniquement | Presser l'outil contre l'assemblage pour démarrer le serrage.
Entrée numérique | Obtention d'un signal à l'aide d'une entrée numérique pour déclencher le démarrage du serrage. Le commutateur Démarrage à distance doit être réglé sur Marche.
Gâchette ET entrée numérique | Obtention d'un signal à l'aide d'une entrée numérique et pression sur la gâchette de l'outil pour démarrer le serrage. Le commutateur Démarrage à distance doit être réglé sur Arrêt.
Gâchette de sécurité | Deux gâchettes (comme avec l'option gâchette et poussée) activées dans les 500 ms l'une de l'autre pour démarrer le serrage.