# Einschränkungen für IxB-Werkzeuge

## Anforderungen der Funktion IxB Connect

Die Funktion IxB Connect benötigt:

- Steuerung PF6000 Version 13 oder höher

- Steuerung PF8 Version 5 oder höher

## Maximale Anzahl von Werkzeugverbindungen

Steuergerät | Konnektivitätstyp | IxB-Werkzeug Anz. von Werkzeugen | IxB- und sonstige kabellose Werkzeuge Anz. von Werkzeugen
--- | --- | --- | ---
PF6000 | WLAN | 6 | 6 (ungeachtet der Kombination)
Werkzeuge mit Bluetooth-Unterstützung = nur IxB-/XB-Werkzeuge | 4 | k.A.
Werkzeuge mit Bluetooth-Unterstützung = keine IXB-/XB-Werkzeuge | 0 | 6 Drahtloswerkzeuge
PF8 | WLAN | 20 | 20
Bluetooth | 6 | 6 (ungeachtet der Kombination)