# Monitoraggio durata (tempo trascorso)

Il monitoraggio della durata è disponibile per tutte le strategie di serraggio, tranne Rotazione. Il monitoraggio della durata può essere attivato quando sono attivi i limiti dell’angolo. Il monitoraggio della durata è disponibile per la fase di avvitamento e nell’ultimo passaggio della fase di serraggio.

Per minimizzare il rischio di scatti imprevisti alla fine del serraggio durante l’uso della strategia di serraggio TurboTight, assicurarsi di attivare il Monitoraggio della durata.

Dal momento che gestire la traccia richiede tempo, si verifica sempre una breve differenza tra il Tempo trascorso del programma e il Tempo trascorso della fase. Questo si nota soprattutto nei programmi che contengono una sola fase.

Durante l'utilizzo di un utensile STB non è possibile utilizzare il monitoraggio della durata se tutte le opzioni di monitoraggio sono attive.