# Lossa en skruv

Genom att ställa in lossningsparametrarna, kan du styra beteendet för lossning för ett specifikt åtdragningsprogram. Ange lossningsvarvtalet och momentet för att säkerställa att skruven skruvas enligt önskemål, så att skruvgängan inte går sönder, oavsett vilket verktyg du använder.

Lossning anses OK när Urgängningsmomentet uppnås. Men skruven kommer troligen inte vara helt urgängad då. Skruven bör nu kunna vridas med ett lågt vridmoment och hastigheten kan ökas. Operatören måste fortsätta med lossning tills åtgärden anses färdig.

Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Detektionsmoment | Minsta moment som behövs för att börja med lossning och få ett lossningsresultat. | 7 % Verktyg Max Moment
Urgängningsmoment | När momentet hamnar under Urgängningsmomentet anses lossningen vara OK. Obs! Eftersom skruvlängden kan variera är det inte möjligt för systemet att fastställa när skruven har gängats ur helt. Detta får operatören avgöra. | 3,5% Verktyg Max Moment
Lossningsvarvtal | Lossningsvarvtal uppnås när Urgängningsmoment nås. | Verktyg Max Varvtal