# Utlösare

Utlösare fungerar som indata till en regel. En giltig utlösare konfigureras med en virtuell station och ett booleskt ingångs-/utgångstillstånd eller händelsesignal. Högst 10 utlösare kan konfigureras per regel.

## Utlösande villkor

Om en regel aktiveras genom att ställa in den till På, startar den baserat på det inställda utlösningsvillkoret. De tillgängliga utlösningsvillkoren är:

- OM ALLA: Regeln aktiveras först när alla utlösare i regeln har aktiverats.

- OM NÅGON: Regeln aktiveras när någon av utlösarna i regeln aktiveras.

Inställningar | Beskrivningar
--- | ---
Namn | Ange ett namn för utlösaren med en maximal längd på 32 ASCII-tecken.
Signal | När du väljer en signal för en utlösare väljer du från en lista med booleska I/O-tillstånd och händelsesignaler. Den valda signalen är alltid ansluten till den valda virtuella stationen.
Virtuell station | Välj en virtuell station från listan över tillgängliga virtuella stationer på styrenheten.
Beroende på vilken typ av insignal som valts visar utlösaren olika alternativ.
Vald in-/utboolesk tillståndssignal som signal i utlösare | En boolesk tillståndssignal har ett definierat tillstånd när signalen utlöses och när signalen inte utlöses. För att konfigurera går du till Drift och väljer Lika med eller Inte lika med för signalens tillstånd, som är Sant eller Falskt. Utlösaren reagerar endast när signalens tillståndsvillkor är uppfyllt, det vill säga när signalens värde är lika med eller inte lika med det inställda tillståndet, vilket är sant eller falskt. Till exempel kan utlösaren konfigureras så att den endast reagerar när verktyget är igång, genom signalen Verktyg igång. För att konfigurera väljer du Verktyg igång från listan över signaler och ställer in Drift till Lika med och tillståndet till Sant.
Vald in-/utboolesk händelsesignal som signal i utlösare | En boolesk händelsesignal har ett enda tillstånd när den utlöses och förblir i det tillståndet tills den återställs. När händelsesignalen väljs från signallistan måste en återställningsalternativ ställas in för händelsens in-/utsignal. Återställningsalternativ kan väljas från Upphör. De tillgängliga återställningsalternativen är: Tid, Nästa åtdragning och Definierad signal. Till exempel kan utlösaren konfigureras så att den endast utlöses när signalen Åtdragning OK tas emot.