# Risultati salvati

Il controller memorizza il risultato per ogni serraggio o svitamento eseguito.

## Visualizzazione dei risultati memorizzati

1. Nella vista Home, selezionare la scheda Rapporti. Sul lato sinistro, viene selezionato automaticamente Risultati.

2. Nella finestra Risultati selezionare Visualizza tutti i risultati.
   Viene visualizzato l'elenco dei risultati insieme alle seguenti informazioni:

   - Data: data e ora dell'operazione di serraggio eseguita.

   - Stazione virtuale: La stazione virtuale con cui è stato effettuato il serraggio.

   - Programma di serraggio: la colonna Programma di serraggio visualizza il nome del programma di serraggio multistep o il nome della sequenza lotto, seguito da quello del programma di serraggio all'interno della sequenza lotto.

   - Risultato: risultato di coppia e angolo.

   - Limiti: La colonna Limiti visualizza i valori solo quando l'utente imposta Monitor fase o Restrizione fase, o Monitor programma o Restrizioni programma.

     Monitoraggio fase, Limitazioni fase, Monitoraggio programma e Limitazioni programma sono applicabili alla coppia finale e all'angolo finale.

   - Dettagli: dettagli dei risultati di serraggio / allentamento.

   - Casella di controllo della traccia: selezionando una casella di controllo della traccia, il risultato corrispondente verrà mostrato nella vista dei risultati Traccia di sincronizzazione.

Nella colonna Limiti, il valore minimo/massimo può essere visualizzato in rosso.
In questo caso, il valore rosso indica il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- Il valore misurato è inferiore al minimo impostato nel programma multifase.

- Il valore misurato è superiore al massimo impostato nel programma di serraggio.

## Visualizzazione e lettura delle tracce dei risultati

1. Nella vista Home, selezionare la scheda Rapporti. Sul lato sinistro, viene selezionato automaticamente Risultati.

2. Nella finestra Risultati selezionare Visualizza tutti i risultati.
   L'elenco dei risultati viene visualizzato nella finestra Risultati.

3. Selezionare il risultato necessario.
   La traccia del serraggio viene visualizzata nella finestra Visualizza risultato traccia.

La finestra Visualizzazione risultato traccia visualizza, fase per fase, il ciclo di vita del serraggio.
Quando il serraggio è NOK, Visualizzazione risultato traccia visualizza il monitoraggio fase o la limitazione fase che hanno causato tale condizione.
Sul grafico della traccia, il monitor o la restrizione della fase che ha causato il serraggio NOK nel livello della fase è di colore rosso.

Nell'angolo in alto a destra del grafico della traccia, selezionare la freccia a sinistra/destra per visualizzare il grafico della traccia desiderato.
Sono disponibili i seguenti grafici della traccia:

- Coppia/Tempo

- Coppia/Angolo

- Angolo/Tempo

- Velocità/Tempo

- Velocità/Angolo

- Gradiente/tempo (quando il programma di serraggio è configurato per creare una traccia gradiente)

- Gradiente/Angolo (quando il programma di serraggio è configurato per creare una traccia gradiente)

- Corrente/Tempo

- Corrente/Angolo

Le linee della fase si trovano sul grafico della traccia.

Sul grafico della traccia è possibile eseguire operazioni di ingrandimento/riduzione, spostamento della traccia e lettura dei valori dell'asse X e Y su un punto specifico.
Nell'angolo inferiore sinistro del grafico della traccia, selezionare "+" per ingrandire, "-" per ridurre o l'"icona del quadrato" per ripristinare il livello di zoom predefinito.

Nella parte inferiore della finestra Visualizza risultato traccia, selezionare la fase necessaria per aprire una finestra a comparsa contenente le informazioni dettagliate sulla fase.

In questa sezione

- Visualizzazione delle tracce sincronizzate