# ソケットセレクタ外部赤色ライト - 10047

ソケットセレクタが外部モードのときに赤色のライトを制御します（複数の物理デバイスが論理ソケットにどのようにマッピングされるかは、ソケットセレクタリソース構成で定義されます）。

- バイト0 - 論理ソケット 1-4

- バイト1 - 論理ソケット 5-8

- バイト2 - 論理ソケット 9-12

- バイト3 - 論理ソケット 13-16

- バイト4 - 論理ソケット 17-20

- バイト5 - 論理ソケット 21-24

- バイト6 - 論理ソケット 25-28

- バイト7 - 論理ソケット 29-32

ソケットあたり2ビット、00 =オフ、01 =点滅、10 =常時点灯

SoftPLCでの名前 ：SOCKET_SEL_EXT_RED_LIGHT

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | 状態 | uint64 | 1 | 64

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE