# 配置 ToolsTalk 连接

要将控制器连接至 ToolsTalk，需在控制器上配置并激活 ToolsTalk 协议设置。

1. 在主页视图上，选择设置选项卡。然后，在左侧选择服务器连接。

2. 在 ToolsTalk 窗口中，设置以下参数：

   字段 | 说明
   --- | ---
   开/关 | 启用/禁用与 ToolsTalk 服务器的通讯
   服务器端口 | ToolsTalk 服务器端口
   服务器主机 | ToolsTalk 服务器 IP 地址
   加密 | 将 TLS 加密用于 ToolsTalk 通信

3. 选择应用。

若要查看 ToolsTalk 连接结果，请选择结果图标并转到实时结果视图。然后，选择 按钮。在出现的对话框中，选择服务器连接选项卡。

有关如何配置 ToolsTalk 的信息，请参阅 ToolsTalk 2 用户指南。

相关信息

- 查看协议状态