# TRD - Drehmomentanstieg und Abweichung

Werkzeuge
ES STR SL ST SR QST IXB

Diese Stufenüberwachung misst und prüft den Drehmomentanstieg, d. h. das Verhältnis von Drehmoment zu Winkel. Der berechnete Drehmomentanstieg ist in Ordnung, wenn er zwischen dem Oberen Grenzwert und Unteren Grenzwert der Drehmomentanstiegsgrenzen liegt.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Startdrehmoment | Drehmoment am Winkel-Startpunkt.
Startpunkt, Winkel | Die Drehmomentmessung beginnt, sobald der Startpunkt-Winkel des Startdrehmoments gemessen wurde.
Endpunkt, Winkel | Winkelpunkt am Stopppunkt der Drehmomentmessung
Endpunkt, Drehmoment | Drehmoment am Stopppunkt der Drehmomentmessung
Unterer Grenzwert | Niedrigstes akzeptables Drehmoment.
Oberer Grenzwert | Höchstes akzeptables Drehmoment.
Grenze | Muss > 0 sein