# Configurar el apriete sincronizado

La configuración de Sync Reference y de todos los Sync Members se debe completar antes de realizar la configuración del hardware.

## Configurar Sync Reference

1. Seleccione el menú Controlador y seleccione la pestaña Apriete sincronizado.

2. En el apartado de apriete sincronizado, seleccione No Sync

   Aparece la ventana Modo de apriete sincronizado.

3. Seleccione Sync Reference

   Se cierra la ventana Modo de apriete sincronizado.

4. Seleccione Aplicar.

   El controlador se reiniciará y pasará a la configuración de apriete sincronizado, que es una versión simplificada de la GUI Power Focus 6000 normal.

## Habilitar el apriete sincronizado

Para que el apriete sincronizado funcione, debe activarse en Sync Reference. Existen dos maneras de habilitar el apriete sincronizado:

1. Cambie la señal E/S de Activar funcionamiento (10055) a Alta, o

2. En Sync reference, vaya a Configuraciones, después a la pestaña Estación virtual general y haga clic en Editar para la configuración en cuestión. A continuación, en el campoEstaciones fijas, cambie Activar auto. a Siempre.

Si no se ha habilitado el apriete sincronizado, durante el tiempo de ejecución el usuario recibirá un mensaje de error indicando «Imposible iniciar, señal de activación baja.»

## Configurar Sync Member

1. Seleccione el menú Controlador y seleccione la pestaña Apriete sincronizado.

2. En el apartado de apriete sincronizado, seleccione No Sync

   Aparece la ventana Modo de apriete sincronizado.

3. Seleccione Sync Member

   Se cierra la ventana Modo de apriete sincronizado.

4. En el campo Canal, ajuste el número de canal para el Sync Member seleccionando el número de canal. A continuación seleccione el canal apropiado para el Sync Member.

   Los números de canal de los Sync Members en la misma configuración deben ser únicos.

5. Seleccione Aplicar.

   El controlador se reiniciará y pasará a la configuración Sync Member, la cual solo mostrará el número de canal del Sync Member.

## Volver al modo Power Focus 6000 normal (salir de apriete sincronizado)

1. Seleccione el menú PF6 FlexSystem y seleccione la pestaña Apriete sincronizado.

2. En el apartado de apriete sincronizado, seleccione Sync Reference

   Aparece la ventana Modo de apriete sincronizado.

3. Seleccione No Sync

   Se cierra la ventana Modo de apriete sincronizado.

4. Seleccione Aplicar.

   El controlador se reiniciará y pasará a la configuración normal.