# Streckkodskonfiguration

En streckkodsläsare används för att läsa en streckkodssträng eller en QR-kod som innehåller information för att välja den lämpliga batchsekvensen.

Streckkodsläsaren konfigureras i fliken Källor.

Streckkodsläsaren kommer att läsa de tecken som du anger och sätta ihop dem till en textsträng. Denna textsträng matchas sedan med de fördefinierade strängar som du har angett i styrenheten, och om de matchar, kommer batchsekvensen som är kopplad till din fördefinierade sträng att väljas.

Streckkodssträngar av en längd på upp till 1024 tecken kan läsas och de kan innehålla tecken i positionerna 32 till 126 i ASCII-tabellen. Om streckkoden innehåller en sträng längre än 1024 tecken, kommer den återstående delen av strängen, från position 1025 och framåt, att kasseras.

I detta avsnitt

- Konfigurera streckkodsläsaren
- Giltiga streckkodsläsare