# Einrichtung der Synchronisierten Verschraubung (Hardware)

Beachten Sie, dass die Software-Konfiguration vor Abschluss der Hardware-Einrichtung abgeschlossen sein muss, um mögliche Konflikte bei der Einrichtung zu vermeiden.

Die synchronisierte Verschraubungs-Funktion ermöglicht die Verbindung mehrerer POWER FOCUS 6000, sodass synchronisierte Verschraubungen ausgeführt werden können.

1. Stellen Sie sicher, dass jede Steuerung korrekt konfiguriert wurde (weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der Synchronisierten Verschraubung).

2. Schließen Sie unter Verwendung eines Power Focus 6000 Daisy-Chain-Kabels den Kommunikationsport B der Sync-Referenz an den Kommunikationsport A des ersten Sync-Mitglieds an.

3. Verbinden Sie mit einem weiteren PF6000 Daisy-Chain-Kabel den Com Port B des Sync-Mitglieds mit dem Com Port A des zweiten Sync-Mitglieds. Verfahren Sie ebenso für alle weiteren Controller.

   Ein synchronisiertes Verschraubungs-System kann mit maximal 5 Sync-Mitgliedern konfiguriert werden.

A | Sync-Referenz | D | An COM Port A angeschlossen
B | Sync-Mitglied | E | Power Focus 6000 Daisy-Chain-Kabel
C | An COM Port B angeschlossen |  |

Relevante Informationen

- Konfiguration der Synchronisierten Verschraubung