# TTC – Dra åt till koppling

Verktyg
XCB

I detta steg körs verktyget med programmerat varvtal framåt tills kopplingen har släppts. När verktyget detekterar att kopplingen släppts avslutas steget med status OK.

Steget Åtdragning till koppling är endast giltigt för XCB-verktyget.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Varvtalsväxling | Vinkel eller moment
Utlösningsvinkel/utlösningsmoment | Utlösningsvinkeln (i grader) eller utlösningsmomentet (i Nm) vid vilket varvtalet växlar.
Varvtal | Målvarvtal (i varv/min)
Typ av varvtalsramp | Växla för att välja typ av varvtalsramp: Hård, mjuk, eller manuell