# Limites do Ângulo-alvo

Com os limites do ângulo-alvo definidos, é possível monitorar se a porca é girada no ângulo desejado durante o aperto.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Limites do ângulo | Escolha a seção do aperto, em graus, no qual monitorar o ângulo. Desativado: Nenhum limite verificado. Do Rundown concluído: A janela de monitoramento é definida a partir de quando o Torque de Rundown concluído é alcançado. From torque (Do torque): O intervalo de monitoramento é definido a partir de quando o valor de torque especificado é alcançado. O torque precisa ser maior do que o torque de Rundown concluído. Do Primeiro alvo: O monitoramento é definido a partir de quando o First target (Primeiro alvo) é alcançado. A opção não está disponível se o Aperto Turbo estiver selecionado. Auto: Os limites de monitoramento do ângulo são calculados automaticamente pelo controlador. Manual: Os limites de monitoramento do ângulo são inseridos manualmente. | Desativado
<Do torque> | Valor de torque a partir do qual os limites de ângulo são definidos. |
<Do torque> | Valor de torque a partir do qual os limites de ângulo são definidos. | 75% do Torque alvo
Ângulo mín. | Valor do ângulo para o limite de ângulo inferior | 90°
Ângulo máx. | Valor do ângulo para o limite de ângulo superior | 720°
Tempo mín. | Tempo mínimo (em milissegundos) para a etapa. Medido a partir do início da etapa. | 10 ms Para Aperto Turbo: 0 ms
Tempo máx. | Tempo máximo (em milissegundos) para a etapa. Medido a partir do início da etapa. | 1000 ms Para Aperto Turbo: 40 ms

As posições 1 a 4 são válidas se o alvo for um torque. As posições 5 a 6 são válidas se o alvo for um ângulo.

O parâmetro Measure angle at (Medir ângulo em) pode ter diferentes valores. O parâmetro de aperto está disponível somente quando o monitoramento de ângulo é ativado para o programa de aperto utilizado. Por padrão, o ângulo é medido no Valor de ângulo máximo. Os possíveis valores do parâmetro estão indicados na tabela abaixo.

Nome | Descrição
--- | ---
Valor no torque de pico | Fornece o ângulo no valor mais alto do torque.
Valor de ângulo máx. | Mede o maior ângulo durante o aperto.
Valor no desligamento | Mede o último valor do ângulo antes do entrar na etapa de ruptura.