# 设置零位 - 10135

对于手持式工具，输入信号设置零位将工具的当前位置保持为原点位置。如果在持续拧紧过程中发送信号，则会自动忽略该信号。

对于固定式工具，输入信号设置零位将工具的当前位置保持为原点位置。该信号影响系统中的所有工具，无论是否为虚拟站点。作为持续拧紧的一部分，固定式工具会自动忽略该信号。

SoftPLC 中的名称： IN_EXTERNAL_SET_ZERO_POSITION

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE