# C - Strom

Werkzeuge
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Diese Überwachung misst den Ist-Strom zu jedem Zeitpunkt, nachdem das Drehmoment den Drehmomentauslöser überschreitet. Das Ergebnis ist der erste Spitzen- oder Niedrigwert, der bei der Überwachung zum NOK geführt hat. Im Fall von OK wird der zuletzt gemessene Stromwert angezeigt. Wenn der Drehmomentauslöser während der Überwachung zu keiner Zeit erreicht wird, endet diese mit dem NOK-Status und ohne Messwert.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Drehmomentauslöser | Muss >= 0 und < Max. Werkzeugdrehmoment sein.
Unterer Grenzwert | Niedrigster akzeptable Stromwert.
Oberer Grenzwert | Höchster akzeptable Stromwert.