# ZC - Zero Crossing

Ferramentas
QST

Este monitor calcula o real início de uma compressão de mola.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Torque de Acionamento | Valor de torque a partir do qual se inicia o monitor. Deve ser < Torque do Ponto Final.
Torque do ponto final | Valor do torque para parar a medição. Deve ser > Torque de Acionamento.
Ângulo do ponto inicial | Valor do ângulo a partir do qual se inicia o monitor. Deve ser < Ângulo do ponto final.
Ângulo do ponto final | Valor do ângulo para parar a medição. Deve ser > Ângulo do ponto inicial.
Limite Alto de Velocidade de Torque | Velociadade máxima de torque. Deve ser > Limite Baixo de Velocidade de Torque e < 999.
Limite Baixo de Velocidade de torque | Verificar a velocidade do torque Deve ser < 999 e < Limite Alto de Velocidade de Torque.