# 공구 활성화 - 159

공구 활성화는 다음 신호 중 하나에 의해 공구가 외부적으로 비활성화되지 않을 때 활성화되는 출력 신호입니다.

- 20002 - 조임 잠금

- 20003 - 풀기 잠금

- 20004 - 공구 잠금 활성화 높음

- 20033 - 라인 제어 잠금

- 20018 - 오픈 프로토콜 잠금

- 20020 - 필드버스 잠금 조임

- 20021 - 필드버스 잠금 풀기

- 20040 - Soft PLC 잠금 조임

- 20041 - Soft PLC 잠금 풀기

- 20061 - 공구 잠금 활성화 낮음

SoftPLC의 이름: TOOL_ENABLED

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 참

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 참

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 참

- I/O 확장기: 참