# Allmän virtuell station

I Allmän virtuell station kan olika specifika resultatrapporter och åtdragningsinställningar sparas. Olika filter kan skapas och filtrera bort specifika resultat. Under Åtdragningsinställningar kan du till exempel ställa in verktygets beteende vid upplåsning. Dessa konfigurationer kan sedan tilldelas virtuella stationer.

## Lägga till och redigera en konfiguration

1. Gå till menyn Konfigurationer och välj fliken Allmän virtuell station. Tryck sedan på plus-ikonen i övre högra hörnet.

2. Ge den nya konfigurationen ett namn och tryck på Redigera.

3. I fönstret Resultatfilter för rapportering väljer du På för de parametrar som ska tas med i alla resultat. Som standard är alla parametrar satta till På.

   Om du aktiverar ett resultatfilter kommer resultatet inte att skickas, men det visas fortfarande på styrenheten.

   Följande parametrar kan ställas in i sektorn Resultatfilter för rapportering:

   - Lossning

   - Räkna upp batch

   - Räkna ned batch

   - Återställ batch

   - Kringgå åtdragningsprogram

   - Avbryt sekvens

   - Avbryt sekvens som inte har startats

   - Återställ batchsekvens

4. I fönstret Åtdragningsinställningar anger du värden för de parametrar som visas. Som standard är alla parametrar inställda till Av.

   Följande parametrar kan ställas in i sektorn Åtdragningsinställningar:

   - Lås upp verktyget vid lossning: säkerställer att verktyget är låst efter en NOK-åtdragning.

   - Inaktivera lossning: säkerställer att operatören inte lossar en bult när det inte är tillåtet.

   - Inaktivera åtdragning: säkerställer att operatören inte drar åt en bult när det inte är tillåtet.

   - Maximalt antal lossningar i följd: säkerställer att operatören inte kan utföra fler än det konfigurerade antalet lossningar innan verktyget låses.

## Inställningar för upplåsning av verktyg vid lossning

Inställning | Beskrivning
--- | ---
Av | Ett inaktiverat verktyg förblir inaktiverat oavsett lossningsstatus.
OK | Ett inaktiverat verktyg låses upp efter en OK-lossning.
Alltid | Ett inaktiverat verktyg låses upp när en lossning har utförts, oavsett lossningsstatus.

## Inaktivera lossningsinställningar

För att säkerställa att en bult inte kan lossas av misstag kan du använda funktionen för inaktivering av lossningen. Det finns fyra inställningar för inaktivering av lossning:

Inställningar | Beskrivning
--- | ---
Av | Lossning är alltid aktiverad. Det går alltid att lossa en bult.
Vid åtdragning OK | Lossningen är inaktiverad efter en OK-åtdragning. Det går inte att lossa en korrekt åtdragen bult.
Vid åtdragning NOK | Lossningen är inaktiverad efter en NOK-åtdragning. Det går inte att lossa en felaktigt åtdragen bult.
Alltid | Lossning är alltid aktiverad. Det går inte att lossa en bult.
Efter varje åtgärd | Lossning inaktiveras efter varje åtgärd, inklusive åtdragning OK/NOK, lossning OK/NOK och om verktyget körs fritt (inget resultat).

Dessa inställningar är giltiga under exekvering av en uppgift. Lossning aktiveras och inaktiveras beroende på inställningen och status för den senaste åtdragningen. För en ny uppgift är starttillståndet för inaktiverad lossning inställt enligt följande:

Inställningar | Starttillstånd för ny uppgift
--- | ---
Av | Lossning aktiverad. Det går att lossa en bult.
Vid åtdragning OK | Lossning inaktiverad. Det går inte att lossa en bult.
Vid åtdragning NOK | Lossning inaktiverad. Det går inte att lossa en bult.
Alltid | Lossning inaktiverad. Det går inte att lossa en bult.
Efter varje åtgärd | Lossning inaktiverad. Det går inte att lossa en bult

Starttillståndet gäller varje gång en ny uppgift tilldelas en virtuell station eller när en uppgift startas om på nytt. Starttillståndet kan variera beroende på typ av uppgift, enligt följande beskrivning.

Åtdragningsprogram och synkläge

Aktivering och inaktivering av lossning beror på inställningen för inaktiverad lossning. Status för senaste åtdragning gäller.

Batchsekvens

Under en batchsekvens följer aktiverad eller inaktiverad lossning inställningen för inaktivering av lossning, och ställs in på status för sista åtdragning. Detta gäller också vid övergång från en batch till nästa inom en batchsekvens. Om en batchsekvens startar om på nytt kommer lossningen att aktiveras eller inaktiveras enligt starttillståndet för en ny uppgift.

Källbatch

Aktivering och inaktivering av lossning följer samma rutin som vid beskrivningen under Batchsekvens. Om en pågående källbatch startar om på nytt eller om en ny batch väljs kommer lossningen att aktiveras eller inaktiveras beroende på starttillståndet för den nya uppgiften.

Källåtdragning (Ingen batchstyrning)

Under en batchsekvens kommer aktivering och inaktivering att ställas in enligt status för sista åtdragning. Om ett annat program väljs kommer aktivering och inaktivering att ställas in på den nya uppgiftens starttillstånd. Vid ändring av program, verktyg eller hylsa kommer aktivering och inaktivering att ställas in på den nya uppgiftens starttillstånd.

Åtdragning med flera spindlar

Aktivering och inaktivering av lossning följer alltid status för senaste åtdragning. Detta gäller också vid ett nytt synkläge.

## Inaktivera åtdragningsinställningar

För att undvika oavsiktlig åtdragning av bultar finns funktionen inaktivering av åtdragning. Det finns fyra inställningar för inaktivering av åtdragning:

Inställningar | Beskrivning
--- | ---
Av | Åtdragning är alltid aktiverad. Det går alltid att dra åt en bult.
Vid åtdragning NOK | Åtdragning är urkopplad efter en NOK-åtdragning. Det går inte att dra åt en felaktigt åtdragen bolt förrän verktyget är upplåst.
Vid åtdragning OK | Åtdragning är urkopplad efter en OK-åtdragning. Det går inte att dra åt en korrekt åtdragen bult förrän verktyget är upplåst.
Efter varje åtdragning | Åtdragning inaktiveras alltid efter varje åtdragning och måste låsas upp med en signal eller genom att lossa för att verktyget ska kunna användas för nästa åtdragning.
Efter varje åtgärd | Åtdragning inaktiveras efter varje åtgärd, inklusive åtdragning OK/NOK, lossning OK/NOK och om verktyget körs fritt (inget resultat).. Det måste låsas upp med signal eller genom att lossa för att verktyget ska kunna användas för nästa åtdragning.

Dessa inställningar är giltiga under exekvering av en uppgift. Åtdragning aktiveras och inaktiveras beroende på inställning och status för senaste åtdragning. För en ny uppgift är starttillståndet för inaktiverad åtdragning inställt enligt följande:

Inställningar | Starttillstånd för ny uppgift
--- | ---
Av | Åtdragning aktiverad
Vid åtdragning OK | Åtdragning aktiverad
Vid åtdragning NOK | Åtdragning aktiverad
Efter varje åtdragning | Åtdragning inaktiverad
Efter varje åtgärd | Åtdragning inaktiverad

Starttillståndet gäller varje gång en ny uppgift tilldelas till en virtuell station eller när uppgiften startas på nytt. Starttillståndet kan variera beroende på typ av uppgift, enligt beskrivningen i avsnittet Inaktivera lossningsinställningar.

När du använder inställningar för åtdragning med STB, SRB och TBP i radioskugga finns det vissa begränsningar:

- Inställningen för inaktivera lossning, Efter varje åtgärd, fungerar endast när verktyget är anslutet till styrenheten. I radioskugga är standardinställningen för beteendet Vid åtdragning OK.

- Inställningen för inaktivera åtdragning, Efter varje åtgärd, fungerar endast när verktyget är anslutet till styrenheten. I radioskugga är standardinställningen för beteendet Efter varje åtdragning.

- Inställningen för maximalt antal lossningar i följd fungerar endast när verktyget är anslutet till styrenheten. Räknaren fungerar inte och verktyget låses inte när det befinner sig i radioskuggan.

## Inställningar för maximalt antal lossningar i följd

För att säkerställa att operatören inte lossar bulten fler gånger än tillåtet, konfigurera verktyget så att det låses efter att det maximala antalet lossningar i följd har uppnåtts. Du kan ställa in detta värde mellan 0 och 250.

- Om inställningen är 0 kan operatören lossa bulten ett obegränsat antal gånger utan att verktyget låses.

- Om värdet är större än 0 kommer verktyget att räkna varje lossning. När det konfigurerade värdet nås låses verktyget och förhindrar ytterligare lossningar.

Räknaren för lossningar i följd nollställs vid varje försök till åtdragning, oavsett om det lyckas (OK) eller misslyckas (NOK).

När verktyget låses kan det inte utföra lossningar men kan fortfarande utföra åtdragningar. Om ett försök till lossning görs visas händelse 4021 – För många lossningar i följd. Signalen Maximal antal lossningar i följd uppnådd – 245 aktiveras också och kan skickas till externa system via fältbuss eller visas på en ljusramp.

För att låsa upp och återställa räknaren måste ett externt system utlösa signalen Återställ för många lossningar – 10151 via fältbuss eller ett tillbehör. Signalen Master Unlock – 10005 kan också låsa upp verktyget för lossning, men återställer inte räknaren. En åtdragning som utförs medan lossningen är låst låser upp verktyget för ytterligare lossningar och nollställer räknaren.

## Tillåter ett inaktiverat verktyg att låsa upp efter lossning

- I den virtuella stationskonfiguration som är inställd på den virtuella station där verktyget är anslutet ställer du in Lås upp på lossning till På OK eller Alltid.

För att aktivera inställningen ovan måste följande villkor uppfyllas:

- Parametern Inaktivera lossning kan inte vara inställd på Av eller Alltid.

- Parametern Inaktivera lossning kan inte ha samma värde som Inaktivera åtdragning.

- Åtdragningsprogrammet som används måste ha lossning aktiverad.

När verktyget är låst för antingen åtdragning eller lossning på grund av ett inaktiveringsläge, kan det låsas upp av någon av följande insignaler:

- Masterupplåsning – 10005

- Lås upp verktyget när det är klart – 10059

- Lås upp åtdragning vid inaktivering – 10149

- Lås upp lossning vid inaktivering – 10150

Det går inte att låsa upp ett inaktiverat verktyg med insignalerna om Lås verktyg vid lossning är inställt på Alltid.

## Tilldela en konfiguration till en virtuell station

Varje virtuell station kan ha sin egen konfiguration, och flera virtuella stationer kan dela samma konfiguration. En konfiguration måste tilldelas en virtuell station för att denna ska aktiveras.

1. Gå till startvyn och välj fliken Virtuell station. Välj den virtuella station som du vill ge en konfiguration i vänstra fältet.

2. Gå till högra menyn och rulla nedåt till Allmänt. Den första konfigurationen väljs som standard. Välj ellipsen bredvid konfigurationsnamnet.

3. I popupfönstret väljer du önskad konfiguration från listan. Popup-fönstret stängs när du har gjort dina val.

4. Slutför tilldelningen genom att välja VERKSTÄLL eller ÅNGRA till höger.

I detta avsnitt

- Konfigurering av inställningar för realtidsresultat
- Konfigurera lagring av slutligt åtdragningsmoment och spårning