# TAW – Par en ventana del ángulo

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

El monitor comprueba que todos los valores de par de la ventana del ángulo se encuentran dentro de los límites de par.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Par del gatillo | Debe ser > = 0
Ángulo de inicio | Debe ser > 0
Longitud de la ventana | Debe ser <= 0
Límite inferior | Debe ser > = 0
Límite superior | Debe ser > 0 Debe ser > Límite inferior
NOK si se pasa la ventana | Si se configura como Sí, el estado de este seguimiento es NOK si no se alcanza el final de la ventana de ángulo.