# Configurer le serrage synchronisé

La configuration de Référence de synchronisation et de tous les Membres de synchronisation doit être terminée avant de procéder à la configuration matérielle.

## Configurer la Référence de synchronisation

1. Sélectionner le menu Contrôleur, puis sélectionner l'onglet Serrage synchronisé.

2. Dans la section serrage synchronisé, sélectionner Pas de synchronisation

   La fenêtre Mode de serrage synchronisé s'affiche.

3. Sélectionner Référence de synchronisation

   La fenêtre Mode de serrage synchronisé se ferme.

4. Sélectionner Appliquer.

   Le contrôleur redémarrera sur la configuration de serrage synchronisé, qui est une version simplifiée de l'IGU standard de Power Focus 6000.

## Activer le serrage synchronisé

Pour que le serrage synchronisé fonctionne, il doit être activé dans la Référence de synchronisation. Il y a deux manières d'activer le serrage synchronisé:

1. Régler Activer le signal E/S (10055) sur Élevé, ou

2. Dans la Référence de synchronisation, accéder à Configurations, puis à l'onglet Poste de travail virtuel général, et cliquer sur Modifier pour la configuration en question. Ensuite, dans le champ Postes embarqués, régler Activer automatiquement sur Toujours.

Si le serrage synchronisé n'a pas été activé, un message d'erreur s'affichera au moment de l'exécution indiquant « Démarrage impossible, signal d'activation bas. »

## Configurer le Membre de synchronisation

1. Sélectionner le menu Contrôleur, puis sélectionner l'onglet Serrage synchronisé.

2. Dans la section serrage synchronisé, sélectionner Pas de synchronisation

   La fenêtre Mode de serrage synchronisé s'affiche.

3. Sélectionner Membre de synchronisation

   La fenêtre Mode de serrage synchronisé se ferme.

4. Dans le champ Canal, régler le numéro de canal pour le Membre de synchronisation en sélectionnant le numéro de canal. Sélectionner ensuite le canal approprié pour le Membre de synchronisation.

   Les numéros de canaux des Membre de synchronisation doivent être uniques dans une même configuration.

5. Sélectionner Appliquer.

   Le contrôleur redémarrera sur la configuration de Membre de synchronisation, qui affichera uniquement le numéro de canal du Membre de synchronisation.

## Revenir au mode standard Power Focus 6000 (quitter le serrage synchronisé)

1. Sélectionner le menu PF6 FlexSystem, puis sélectionner l'onglet Serrage synchronisé.

2. Dans la section serrage synchronisé, sélectionnez Référence de synchronisation

   La fenêtre Mode de serrage synchronisé s'affiche.

3. Sélectionner Pas de synchronisation

   La fenêtre Mode de serrage synchronisé se ferme.

4. Sélectionner Appliquer.

   Le contrôleur redémarrera sur la configuration standard.