# Facteur de corrélation de couple résiduel

Le terme Facteur de corrélation du couple résiduel est similaire à un étalonnage et s'ajuste entre le couple dynamique mesuré par l'outil électrique et le couple résiduel mesuré par un outil de contrôle.

Le Facteur de corrélation du couple résiduel est disponible pour tous les outils exécutant la stratégie TurboTight et la stratégie de serrage TensoPulse. Il est aussi disponible pour les outils à impulsions sur batterie qui sont compatibles avec le coffret.

En cas d'utilisation d'un Facteur de corrélation de couple résiduelqui diffère de 100, le Couple final rapporté n'est plus le couple dynamique mesuré par le transducteur de l'outil.

La mesure du couple dynamique fait appel à un transducteur de couple interne qui mesure constamment le couple. Lorsque le couple cible est atteint, l'outil s'arrête et le résultat est évalué et communiqué. Le couple final mesuré dans le transducteur est affecté par l'état de l'assemblage, la vitesse de l'outil, les engrenages et les douilles.

Le couple résiduel est mesuré lorsque le serrage est terminé. Il s'agit du couple nécessaire pour continuer ou redémarrer le serrage à un niveau plus élevé. Le couple résiduel détermine la force de serrage qui règne dans l'assemblage.

Une mesure de couple dynamique est hautement répétitive mais peut varier entre le type de l'outil et la vitesse de l'outil. | Une clé dynamométrique portative étalonnée fournit une mesure de haute précision du couple résiduel mais comporte des variations élevées causées par le relâchement de l'assemblage, l'affaiblissement du couple, le frottement ou la technique de l'opérateur.

Le Facteur de corrélation du couple résiduel est une compensation entre le couple dynamique et le couple résiduel. Le facteur doit être déterminé en effectuant des tests. Le programme de serrage sélectionné est effectué à quelques reprises et le couple dynamique est enregistré. Les serrages sont également mesurés manuellement pour déterminer le couple résiduel.

Le Facteur de corrélation du couple résiduel peut être calculé en divisant le couple résiduel par le couple dynamique. Le Facteur de corrélation du couple résiduel est donné en pourcentage et est par défaut égal à 100 %. Cela implique que la valeur de couple dynamique rapportée n'a pas été modifiée.

Paramètres | Fonction
--- | ---
Couple cible | Couple cible de l'outil défini pour le serrage à l'aide de la stratégie TurboTight.
Couple dynamique final | Couple final rapporté comme résultat du serrage effectué.
Couple dynamique | Couple dynamique mesuré par un transducteur de référence.
Couple résiduel | Couple résiduel souhaité qui assure la force de serrage désirée.
Facteur de corrélation de couple résiduel | Facteur de compensation entre le couple résiduel et le couple dynamique

Un exemple de l'utilisation du réglage fin du couple :

La stratégie TurboTight est sélectionnée. L'assemblage doit être serré à 12 Nm pour atteindre la force de serrage désirée. La configuration suivante est établie :

Exemples de réglages | Valeur | Fonction
--- | --- | ---
Couple cible | 12 Nm | Couple cible souhaité programmé dans le coffret
Facteur de corrélation de couple résiduel | 100 | Facteur de compensation entre le couple résiduel et le couple dynamique

Un certain nombre de serrages est effectué. Après chaque serrage, l'assemblage est vérifié à l'aide d'une clé dynamométrique étalonnée. La moyenne est calculée et le résultat suivant est obtenu :

Paramètres initiaux et résultats | Valeur | Fonction
--- | --- | ---
Couple cible | 12 Nm | Couple cible programmé dans le coffret.
Final torque (Couple final) | 12 Nm | Couple final rapporté comme résultat du serrage effectué.
Couple dynamique | 12 Nm | Couple mesuré non compensé à partir du transducteur de l'outil.
Couple résiduel | 10 Nm | Couple résiduel mesuré avec une clé dynamométrique étalonnée ou autre outil de contrôle.
Facteur de corrélation de couple résiduel | 100 % | Facteur de compensation entre le couple résiduel et le couple dynamique

Le contrôle montre que le couple résiduel est trop bas pour produire la force de serrage désirée. Le Facteur de corrélation du couple résiduel est calculé à 0,83, ce qui équivaut à 83 %. Un ajustement du facteur de réglage est effectué et le résultat suivant est obtenu.

Paramètres finaux et résultats | Valeur | Fonction
--- | --- | ---
Couple cible | 12 Nm | Couple cible programmé dans le coffret.
Final torque (Couple final) | 12 Nm | Couple final rapporté comme résultat du serrage effectué.
Couple dynamique | 14,5 Nm | Couple mesuré non compensé à partir du transducteur de l'outil.
Couple résiduel | 12 Nm | Couple résiduel souhaité qui assure la force de serrage désirée.
Facteur de corrélation de couple résiduel | 83 % | Facteur de compensation entre le couple résiduel et le couple dynamique.

Cela montre que nous devons serrer un peu plus dur que la cible pour compenser les différences et atteindre le couple souhaité dans l'assemblage.

Il est important que la corrélation soit effectuée avec le même type d'outil et la même configuration des paramètres que ceux utilisés en production.