# Création d’une configuration générale de bus de terrain

Lorsqu'un nouveau module de bus de terrain est installé dans le coffret, les paramètres de configuration générale du bus de terrain peuvent être configurés directement via l'interface graphique, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser ToolsTalk 2.

ToolsTalk 2 sera toujours nécessaire pour les configurations liées au châssis du bus de terrain et pour la connexion d’une configuration de bus de terrain à un poste de travail virtuel.

1. Aller dans le menu Réglages, puis sélectionner Bus de terrain.

2. Sélectionner le bouton Créer une configuration.

   Si aucun module de bus de terrain n'est installé, ce bouton ne sera pas visible.

3. Configurer les paramètres suivants :

   - Réglé par le réseau: ARRÊT/MARCHE

   - Établissement de liaison pour lecture de résultats: ARRÊT/MARCHE

   - Verrouiller l'outil lorsque le bus de terrain est hors ligne: ARRÊT/MARCHE

   - Synchroniser la tâche sélectionnée : ARRÊT/MARCHE

     - ARRÊT - Les modifications de tâches effectuées dans le poste de travail virtuel sont ignorées.

     - OUI - Les modifications de tâches effectuées dans le poste de travail virtuel sont synchronisées avec le module de bus de terrain.

4. Selon le type de module installé, entrez les paramètres spécifiques à la communication à bus de terrain :

   - Adresse IP

   - Masque de sous-réseau

   - Passerelle

5. Une nouvelle configuration est créée.

Si une configuration de bus de terrain existe déjà sur le coffret, vous devrez la supprimer avant de créer une nouvelle configuration. Lorsque la configuration a été supprimée, il y aura un bouton Créer une configuration apparaît à la place du bouton Supprimer.