# PTCPT – Pico de torque após abertura de rosca

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Mede o torque máximo atingido durante o monitoramento, inclusive torques adicionais, e verifica se este fica entre os limites de torque especificados. Todos os valores de torque são ignorados até o final da Thread cut angle window (Janela de abertura de rosca) ser atingido.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Thread cut trigger torque (Torque do acionador de abertura de rosca) | Deve ser >=0
Thread cutting angle window (Janela de ângulo de abertura de rosca) | Deve ser > 0
Low Limit (Limite Baixo) | Deve ser >=0
High Limit (Limite Alto) | Deve ser > 0 Deve ser > Limite baixo