# CTh - Filetage faussé

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Cette restriction vérifie l'angle à partir du point où le couple dépasse le Couple de départ (T1) et jusqu’au point où le couple dépasse le Couple de fin (T2). Si l'angle mesuré à partir du Couple de départ (T1) est supérieur à la Limite d'angle maximum(Amax), l'outil s'arrête immédiatement.

Lorsque le couple dépasse le Couple de fin (T2), l'angle mesuré est vérifié par rapport à la Limite d'angle minimale (Amin). Si l'angle mesuré est inférieur à cette limite, l'outil s’arrête immédiatement.

Paramètre | Description | Dans l’illustration
--- | --- | ---
Couple de départ | Doit être <= 0. | T1
Couple de fin | Doit être <= 0. | T2
Limite minimale | La limite d'angle basse. | Amin
Limite maximum | La limite d'angle haute. | Amax