# Préparation de l'étalonnage

1. S'assurer que la configuration de l'outil et du coffret permet d'effectuer un serrage.

2. Configurer l'outil avec un transducteur de couple de référence (comme le STa6000, STpad ou banc JSB).

   Consulter le guide d’utilisation du transducteur de référence de couple pour les instructions de configuration.

3. Choisir un Programme de serrage avec un couple cible correspondant au serrage normalement utilisé avec l'outil.

   Voir Configuration d'un serrage de base pour obtenir un tutoriel de configuration et d'activation d'un programme de serrage adapté.