# Allentamento massimo consecutivo raggiunto - 245

Indica che è stato raggiunto il massimo numero di allentamenti consecutivi e che l'utensile sarà bloccato fino a quando non verrà ripristinato con il segnale Reset di un numero eccessivo di allentamenti del blocco - 10151, o Sblocco master - 10005.

Nome in SoftPLC: MAX_CONSECUTIVE_LOOSENING_REACHED

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione Min [bit] | Dimensione Max [bit]
--- | --- | --- | ---
Stato | Booleano | 1 | 1

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: TRUE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: TRUE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: TRUE

- Espansore I/O: TRUE