# ツール診断

診断では、以下を実行できます：

- センサートラッキング

- 診断テスト

## センサートラッキング

ツール、角度センサー、またはトルクセンサーを診断するために、ツールメニューからセンサートラッキングセッションを開始することができます。センサートラッキングセッションは 20 分でタイムアウトします。タイムアウトする 5 分前に警告が表示され、そのときセッションを延長したり停止したりすることができます。

センサートラッキングはケーブルツールでのみ可能です。

ツールごとに同時に開始できるセンサートラッキングセッションは、コントローラーあたり 1 つのみです。

センサートラッキングセッションを開始する

1. [ホーム] ウィンドウで、[ツール] を選択します。

2. [診断] で [ケーブルツール] と [センサートラッキング] を選択します。

3. [センサートラッキングを開始] をオンにします。

4. ツールの角度、トルク、速度が表示されます。

センサートラッキング情報
ツール角度 | センサートラッキングセッションが開始されてから、または最後にリセットしてから、ツールがどの程度回転したかを示します。
トルク | 読み出し： トルクの瞬時値。 ピーク値： センサートラッキングセッションが開始されてから、または最後のリセット以降に測定された最大トルク値。
速度 | 読み出し： 速度の瞬時値。 ピーク値： センサートラッキングセッションが開始されてから、または最後のリセット以降に測定された最大速度値。

## 診断テスト

ツールが正しく動作するかどうかを確認するには、ツールの診断テストを実行できます。実行できるテストの種類は、接続されているツールによって異なります。次の 3 種類のテストを実行できます：

- 自動生産テスト：ユーザーの操作を必要としません。

- 確認なしの手動テスト：ユーザーはテスト中にいくつかのタスクを実行する必要があります。

- 確認付きの手動テスト：ユーザーはツールの動作を監視し、フィードバックを提供する必要があります。

ツールごとに同時に開始できる診断テストは、コントローラーあたり 1 つのみです。

診断テストが開始すると、セッションは他のクライアントに対してロックされます。診断テストセッションは 20 分でタイムアウトします。タイムアウトする 5 分前に警告が表示され、そのときセッションを延長したり停止したりすることができます。

診断テスト情報
自動生産テスト | 確認なしの手動テスト | 確認付きの手動テスト
--- | --- | ---
トルクトランスデューサーのシャントチェック トルクトランスデューサー 2 のシャントチェック | スタートボタン/トリガー 安全トリガー リバースリング/スイッチまたはボタン プッシュスタート 機能ボタン | スピーカー/ブザー LED

診断テストセッションを開始する

1. [ホーム] ウィンドウで、[ツール] を選択します。

2. [診断] で [ケーブルツール] と [診断テスト] を選択します。

3. 診断テストを有効にします。

4. 実行するテストを選択します。

5. 画面に表示される指示に従って進みます。

   すべてのテストでは、結果が緑または赤で表示されます。

   20 秒以内に操作がない場合、診断テストはタイムアウトします。

6. テストセッションが完了すると、診断テスト結果が表示されます。

   診断テストページから移動すると、結果は消えます！

7. テスト結果をエクスポートするには、[エクスポート] ボタンを選択します。