# Generischer E/A 10 - 59

Eingang/Ausgang 10 für Open Protocol.

Name in SoftSPS: GENERIC_IO_10

Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | ---
Status | Integer | 1 | 8

## Geräte

- Feldbus: TRUE

- Leuchtbox: TRUE

- Interne E/A: TRUE

- Bedienpult: TRUE

- Werkzeugfunktionen: TRUE

- ST-Selektor: TRUE

- Signalsäule: TRUE

- TLS-Tag: TRUE

- E/A-Erweiterung: TRUE