# 配置远程日志记录连接

要将控制器连接至远程日志记录服务器，需在控制器上配置并激活远程日志记录设置。

1. 在主视图上，前往设置选项卡，并在左窗格上选择服务器连接。

2. 在远程日志记录窗口中，配置以下参数：

字段 | 说明
--- | ---
开/关 | 启用/禁用与远程日志记录服务器的通信
TCP/UDP | 选择 TCP 或 UDP 协议
服务器主机 | 远程日志记录服务器 IP 地址
服务器端口 | 远程日志记录服务器端口

## 配置日志级别

配置存储在远程日志记录服务器上的日志：

1. 在主视图上，前往设置选项卡，并在左窗格上选择服务器连接。

2. 在 远程日志记录 窗口中，选择配置。

3. 在配置设施窗口选中适用的复选框。

   类别 | 系统日志分类
   --- | ---
   错误 | 警报、严重、紧急、错误
   警告 | 警告
   信息 | 信息、通知

   要将选择恢复到以前的配置，请选择撤消。

4. 选择应用。